
1  若板卡路数多而系统内存又不够大安装驱动时容易遇到“该设备无法启动(代码10)”的错误。
   
   解决办法：等安装完所有板卡的驱动后重启机器，驱动程序会自动正确的加载。

2  Vista系统下若Demo测试时不能放大图像[“粉屏”或无显示]。

   原因：Vista Home Basic以上的版本系统默认的Windows Aero 颜色方案会占掉Overlay。
   
   解决办法：
   进入控制面板/外观和个性化/更改色彩方案[外观设置]，将颜色方案改成“Windows Vista 基本”释放Overlay。

3  系统"Windows Update"的设置请不要选择"自动安装更新(推荐)"，否则可能导致计算机安装更新后自动重启。

4  板卡工作[预览，录像等]时请勿睡眠、休眠或重启计算机。